root@PTZ-1-GRADINI:~# ps

 PID USER VSZ STAT COMMAND

 1 root 1596 S /sbin/procd

 2 root 0 SW [kthreadd]

 3 root 0 SW [ksoftirqd/0]

 5 root 0 SW< [kworker/0:0H]

 6 root 0 SW [kworker/u2:0]

 7 root 0 SW< [khelper]

 30 root 0 SW< [writeback]

 32 root 0 SW< [bioset]

 33 root 0 SW< [kblockd]

 97 root 0 SW [kswapd0]

 104 root 0 SW [fsnotify\_mark]

 157 root 0 SW [spi0]

 264 root 0 SW< [deferwq]

 347 root 0 SWN [jffs2\_gcd\_mtd5]

 510 root 1236 S /sbin/ubusd

 516 root 772 S /sbin/askfirst /bin/login

 592 root 0 SW< [crypto]

 599 root 0 SW< [ipv6\_addrconf]

 1134 root 0 SW< [cfg80211]

 1237 root 1160 S /sbin/logd -S 128

 1313 root 2180 S /sbin/rpcd

 1420 root 1468 S /usr/bin/logtrigger

 1508 root 1780 S /sbin/netifd

 1625 root 0 SWN [jffs2\_gcd\_mtd7]

 1933 root 1192 S /usr/sbin/dropbear -F -P /var/run/dropbear.1.pid -p

 2002 root 2916 R /usr/sbin/gsmd -p /dev/modem\_cmd -s 115200 -m auto

 2369 root 1380 S /bin/sh /usr/sbin/operchk.sh

 3176 nobody 968 S /usr/sbin/dnsmasq -C /var/etc/dnsmasq.conf -k

 3188 root 964 S /usr/sbin/dnsmasq -C /var/etc/dnsmasq.conf -k

 4176 root 2036 S /usr/sbin/port\_event\_checker

 4596 root 1380 S /sbin/klogd -c 4

 4789 root 1504 S /bin/sh /usr/sbin/auto\_update.sh init

 5035 root 1384 S /usr/sbin/crond -f -c /etc/crontabs -l 5

11093 root 0 SW [kworker/0:2]

11145 root 0 SW [kworker/u2:1]

11297 root 1420 S /bin/sh /sbin/hotplug-call iface

11299 root 2860 D .//etc/hotplug.d/iface/00-netstate

11409 root 2096 D /usr/bin/eventslogd

11415 root 1420 S /bin/sh /sbin/hotplug-call tty

11417 root 2888 D .//etc/hotplug.d/tty/10-tty

11503 root 5188 S /usr/sbin/quectel-CM -s ipfix.vodafone.ro -c ppp

11531 root 1380 S udhcpc -p /var/run/udhcpc-wwan0.pid -s /lib/netifd/d

11657 root 1376 D sh -c swconfig dev eth0 show >> /tmp/ports

12172 root 1380 D /bin/sh /usr/sbin/operchk.sh

12173 root 0 Z [sh]

13484 root 980 D uci get -q system module vid

13733 root 2696 D /usr/sbin/messaged event Output Digital relay output

13744 root 3648 S /usr/sbin/uhttpd -f -h /www -r PTZ-1-GRADINI -x /cgi

13970 root 3408 D {luci} /usr/bin/lua /www/cgi-bin/luci

14072 root 1260 R /usr/sbin/dropbear -F -P /var/run/dropbear.1.pid -p

14164 root 1384 S -ash

14505 root 1372 S sleep 5

14506 root 1380 R ps

16173 root 0 SW [kworker/0:0]

root@PTZ-1-GRADINI:~#

Mem: 45296K used, 80688K free, 148K shrd, 6308K buff, 15728K cached

CPU: 69% usr 30% sys 0% nic 0% idle 0% io 0% irq 0% sirq

Load average: 8.01 8.28 7.12 2/54 15565

 PID PPID USER STAT VSZ %VSZ %CPU COMMAND

 2002 1 root R 2916 2% 99% /usr/sbin/gsmd -p /dev/modem\_cmd -s 115200 -m auto

15249 14164 root R 1384 1% 0% top

14072 1933 root S 1260 1% 0% /usr/sbin/dropbear -F -P /var/run/dropbear.1.pid -p 22 -K 300

11503 1508 root S 5188 4% 0% /usr/sbin/quectel-CM -s ipfix.vodafone.ro -c ppp

13744 1 root S 3648 3% 0% /usr/sbin/uhttpd -f -h /www -r PTZ-1-GRADINI -x /cgi-bin -u /ubus -t 600 -T 30 -k 20 -A 1 -n 3 -N 100 -R -p 0.0.0.0:8081 -C /etc/uhttpd.crt -K /etc/uhttpd.key -s 0.0.0.0:443

11417 11415 root D 2888 2% 0% .//etc/hotplug.d/tty/10-tty

11299 11297 root D 2860 2% 0% .//etc/hotplug.d/iface/00-netstate

13733 1 root D 2696 2% 0% /usr/sbin/messaged event Output Digital relay output off

 1313 1 root S 2180 2% 0% /sbin/rpcd

11409 1 root D 2096 2% 0% /usr/bin/eventslogd

 4176 1 root S 2036 2% 0% /usr/sbin/port\_event\_checker

 1508 1 root S 1780 1% 0% /sbin/netifd

 1 0 root S 1596 1% 0% /sbin/procd

 4789 1 root S 1504 1% 0% /bin/sh /usr/sbin/auto\_update.sh init

 1420 1 root S 1468 1% 0% /usr/bin/logtrigger

11415 1 root S 1420 1% 0% /bin/sh /sbin/hotplug-call tty

11297 1508 root S 1420 1% 0% /bin/sh /sbin/hotplug-call iface

 5035 1 root S 1384 1% 0% /usr/sbin/crond -f -c /etc/crontabs -l 5

14164 14072 root S 1384 1% 0% -ash

 2369 1 root S 1380 1% 0% /bin/sh /usr/sbin/operchk.sh

 4596 1 root S 1380 1% 0% /sbin/klogd -c 4

11531 1508 root S 1380 1% 0% udhcpc -p /var/run/udhcpc-wwan0.pid -s /lib/netifd/dhcp.script -f -t 0 -i wwan0 -C

12172 2369 root D 1380 1% 0% /bin/sh /usr/sbin/operchk.sh

11657 4176 root D 1376 1% 0% sh -c swconfig dev eth0 show >> /tmp/ports

15565 4789 root S 1372 1% 0% sleep 5

 510 1 root S 1236 1% 0% /sbin/ubusd

 1933 1 root S 1192 1% 0% /usr/sbin/dropbear -F -P /var/run/dropbear.1.pid -p 22 -K 300

 1237 1 root S 1160 1% 0% /sbin/logd -S 128

13484 1 root D 980 1% 0% uci get -q system module vid

 3176 1 nobody S 968 1% 0% /usr/sbin/dnsmasq -C /var/etc/dnsmasq.conf -k

 3188 3176 root S 964 1% 0% /usr/sbin/dnsmasq -C /var/etc/dnsmasq.conf -k

 516 1 root S 772 1% 0% /sbin/askfirst /bin/login

 3 2 root SW 0 0% 0% [ksoftirqd/0]

 157 2 root SW 0 0% 0% [spi0]

16173 2 root SW 0 0% 0% [kworker/0:0]

 347 2 root SWN 0 0% 0% [jffs2\_gcd\_mtd5]

 6 2 root SW 0 0% 0% [kworker/u2:0]

 1625 2 root SWN 0 0% 0% [jffs2\_gcd\_mtd7]

 599 2 root SW< 0 0% 0% [ipv6\_addrconf]

11093 2 root SW 0 0% 0% [kworker/0:2]

11145 2 root SW 0 0% 0% [kworker/u2:1]

 2 0 root SW 0 0% 0% [kthreadd]

 592 2 root SW< 0 0% 0% [crypto]

 1134 2 root SW< 0 0% 0% [cfg80211]

12173 12172 root Z 0 0% 0% [sh]

 7 2 root SW< 0 0% 0% [khelper]

 30 2 root SW< 0 0% 0% [writeback]

 5 2 root SW< 0 0% 0% [kworker/0:0H]

 33 2 root SW< 0 0% 0% [kblockd]

 97 2 root SW 0 0% 0% [kswapd0]

 104 2 root SW 0 0% 0% [fsnotify\_mark]

 32 2 root SW< 0 0% 0% [bioset]

 264 2 root SW< 0 0% 0% [deferwq]